**Техническая спецификация**

Датчик для Vоluson E6 (sn D58144)

|  |  |
| --- | --- |
| Конвексный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований   * Диапазон частот * Количество частот второй гармоники * Количество допплеровских частот * Угол сканирования 2D, град. * Количество элементов * Угол объемного сканирования, град. * Глубина * Биопсийная насадка | 2 – 8 МГц  3  3  90  192  90x85  26см  Возможность |
| **Дополнительные условия:** | |
| Выезд сертифицированного инженера от завода изготовителя, имеющего подтверждающий документ, выданный непосредственно от завода-изготовителя | Наличие |
| Гарантия - 12 месяцев | наличие |
| Срок поставки в течении 10 календарных дней | наличие |
| Сертификат страны происхождения | наличие |
| В соответствии с требованиями приказа Приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 (Глава 2. Порядок проведения сервисного обслуживания медицинской техники)сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя)  Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан >>Сервисное обслуживание медицинской техники 2а,2б и 3классов безпасности осуществляется сервисными службами производителя медициской техники или сервисными службами имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания. | наличие |
| Товар должен быть новым, 2020 года, оригинальный, не бывшие в употреблении |  |
| Датчик конструктивно совместим по разъемам | С системой ультразвуковой диагностической Vоluson E6 |