**Техническая спецификация**

Датчик для Vоluson E6 (sn D58144)

|  |  |
| --- | --- |
| Конвексный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований* Диапазон частот
* Количество частот второй гармоники
* Количество допплеровских частот
* Угол сканирования 2D, град.
* Количество элементов
* Угол объемного сканирования, град.
* Глубина
* Биопсийная насадка
 |  2 – 8 МГц339019290x8526смВозможность |
| **Дополнительные условия:** |
| Выезд сертифицированного инженера от завода изготовителя, имеющего подтверждающий документ, выданный непосредственно от завода-изготовителя | Наличие |
| Гарантия - 12 месяцев | наличие |
| Срок поставки в течении 10 календарных дней | наличие |
| Сертификат страны происхождения | наличие |
| В соответствии с требованиями приказа Приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 (Глава 2. Порядок проведения сервисного обслуживания медицинской техники)сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя) Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан >>Сервисное обслуживание медицинской техники 2а,2б и 3классов безпасности осуществляется сервисными службами производителя медициской техники или сервисными службами имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания. | наличие |
| Товар должен быть новым, 2020 года, оригинальный, не бывшие в употреблении |  |
| Датчик конструктивно совместим по разъемам | С системой ультразвуковой диагностической Vоluson E6  |